电机驱动板和主控板再改版时应该考虑的

1）应该考虑吧编码器的电源降到3.3V