考虑用了新的L298

尺寸缩小到10cm以下

在l298的SENSE引脚上加入了电阻

考虑使用IC L297

